1.4.2 Virtual Memory

what:

使用虚拟的地址代替RAM的物理地址。

1 多个虚拟地址能指向相同的物理内存地址。

2 虚拟内存空间大于RAM

设备管理器不能直接对用户空间做DMA操作